{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[18,0,18,5],[19,1,19,2],[19,3,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标申请"]
["招标内容","交货时间\n（开工时间）","数量","付款方式","售后服务（质量保修）","质量要求"]
["200万套全钢主车间、原材料库、炼胶车间、制冷站、食堂白色外墙砖，主车间卫生间、淋浴间、男女更衣室地面砖及墙面砖。","2018.1.30","1、主车间、炼胶车间、原材料库、制冷站及职工餐厅白色外墙砖（长200mm*高100mm，厚度5mm）：35000㎡。                                       2、卫生间地板砖（300mm*300mm，厚度不少于6.5mm）：640㎡。                                                      3、男女淋浴间防滑地板砖（300mm*300mm，米黄色，厚度不少于6.5mm）：500㎡。                                                  4、男女淋浴间墙面砖、卫生间墙面砖、餐厅墙面砖（300mm*450mm，白色，厚度不少于6.5mm）：1780㎡                                       5、B区辅房大厅（800mm*800mm，米黄色，厚度不少于9mm）：380㎡。                                                     6、B区辅房职工餐厅及食堂防滑地板砖（600mm*600mm，米黄色，厚度不少于7.5mm）：2500㎡。                              7、B区辅房楼梯踏步（米黄色，厚度不少于6.5mm）：280mm*1250mm*34块，154mm*1250mm*24块，154mm*1250mm*16块，280mm*1300mm*36块，159mm*1300mm*39块。                                  8、120mm高踢脚线（厚度不少于6.5mm）：550m。                        9、B区辅房二楼走廊200mm宽黑边（厚度不少于6.5mm）：365m。                               \n10、B区辅房二楼走廊、房间以及炼胶车间、原材料库等房间地板砖（600*600，米黄色，厚度不少于7.5mm）：720㎡。                                       11、男女更衣室防滑地板砖（600mm*600mm，米黄色，厚度不少于7.5mm）：700㎡。                                               12、厂区围墙外墙砖（200mm*100mm，样品见图片，厚度5mm）：1500㎡。                                              \n","中标后，交投标保证金5万元，合同签订全部货到现场后，验收合格后付至工程总价的70%并返还投标保证金，完工验收合格付至工程总价的80%，留20%质保金，按质保金返还规定返还，甲方采用商业承兑汇票支付工程款，中标单位开具增值税专用发票。","保修期为一年，在质量保修期内如发生质量问题，乙方应无偿更换。保修期自供货到现场之日起计算,保修期内费用由乙方承担，保修期满如无质量问题付清20%的保修金。","1、地板砖质量要求：吸水率小于或等于0.5%，破坏强度不小于1300n，光泽度不低于55，不得有色差，耐磨度4级以上，使用后不得出现变色情况，其他指标均须符合国家GB/T4100-2006、GB6566-2011标准，产品需3C认证，需提供合格证、产品报告。与提供的样品一致，确保一个色号。B区辅房大厅及二楼为对外参观场所，地板砖采用中档偏下地板砖。                        2、外墙砖质量要求：不渗水，无色差，符合GB/t4100.3-1999的技术要求。                            3、瓷砖样品报公司领导确认后现场封存发快递至广西工厂。                             4、应董事长要求，为提高公司形象与档次，建议卫生间地板砖采用简洁大方的样式，色调采用灰色等冷色、浅色系为主。可让供货单位提供地板砖样式，基建协同挑选样品，后由公司领导确认。"]
{"$rows_empty":15}
["请将样品打包快递至 山东省烟台市招远市金龙路777号玲珑轮胎工业园 董事办曹工处，电话18705356602"]
["提报单位：","基建处",null,"林鑫：18705356965"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}