{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,11,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[2,6,17,6],[12,0,14,0],[15,0,17,0],[18,1,18,2],[18,4,18,6],[19,1,19,2],[19,4,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标申请"]
["招标内容","交货时间（开工时间）","质量要求","技术参数（施工工艺）","付款方式","售后服务（质量保修）","其他要求"]
["发电室封闭母线招标(62米)","2018.2.20","铜母线材质符合国家电器行业标准，安装执行国家安装规范要求。供货单位负责现场测量加工定位安装。达到图纸设计要求，并满足使用单位要求。","1；防火密集型铜母线槽（含附件）型号；WXH;234X232  1000A.2; 投标单位需到现场勘察交流，提供相关图册及资料。    ","货到现场后付款60%，安装验收合格后付款至90%，余款一年后无质量问题付清（商业承兑付款）","保修2年，保修期内电器备件损坏由供应单位免费更换。保修期内所供产品出现质量问题，供应商无条件在12小时内将设备维修好，所有费用由供应商负责。否则按工程款总额20%处罚","投标单位详见配电柜设计图纸,待配电柜安装完毕后，现场测量开孔定型。最终按实结算。并提供材料明细表。"]
{"$rows_empty":9}
["使用地点："]
[]
[]
["英诚医院二期、地下发电机连接铜封闭母线。"]
[]
[]
["提报单位：","基建处；2018.1.20",null,null,"张文春"]
["送呈单位：","审计处"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}